Vorlage für einen Beitrag in der Reihe

IÖR-Schriften

Matthias Mustermann, Mathilde Musterfrau

Zusammenfassung

(max. ½ Seite)

Das ATKIS Basis-DLM der Vermessungsverwaltungen der Bundesländer dient einer Vielzahl von Anwendungen als Grundlage. Neben seiner Funktion als Basis zur Herstellung topographischer Karten...

Durch seine einheitlich definierte Modellstruktur bietet sich das Basis-DLM auch zur GIS-gestützten Flächenerhebung an. Die Daten zeichnen sich durch gesetzlich gesicherte Fortführungszyklen und eine zunehmende Aktualität aus und bieten damit gute Voraussetzungen für die Verwendung in einem Flächenmonitoring…

Schlagworte: ATKIS, Flächennutzung, Monitoring (max. 5)

Einführung

Aussagen über die Flächeninanspruchnahme durch verschiedenste Nutzungsarten nehmen in der amtlichen Flächenstatistik einen wichtigen Platz ein, wobei der tägliche Flächenzuwachs für Siedlung und Verkehr (SuV) seit Jahren bei ca. 100 ha liegt (Abb. 1). Um das politische Ziel zu erreichen, die tägliche Flächeninanspruchnahme bis 2020 auf 30 ha pro Tag zu begrenzen, ist die genaue Beobachtung, Quantifizierung und das Monitoring der Flächennutzung nötig…

Abb. 1: Siedlungs- und Verkehrsfläche sowie täglicher Flächenzuwachs in Deutschland (Quelle: UBA)

Die folgende Tabelle zeigt die Dimensionen möglicher Raumgliederungen für Flächenerhebungen in Deutschland…

Tab. 1: Mögliche Raumgliederungen in Deutschland 2008 (Quelle: Eigene Bearbeitung)

Administrative Einheiten	Geometrische Einheiten	Sonstige Einheiten
Bund 1 Bundesländer 16 Raumordnungsregionen 96 Kreise 413 Gemeinden* 12 460 [Gemarkungen] ca. 43 300	Raster 1 000 m 361 689 Raster 500 m 1 439 218 Raster 250 m 5 718 851 Raster 100 m 35 803 030	Flusseinzugsgebiete Überschwemmungs-gebiete Postleitzahlgebiete Statistische Bezirke …

*	inkl. gemeindefreier Gebiete

Nutzung von ATKIS-Daten zur Flächenerhebung

Mit dem ATKIS-Basis-DLM liegt ein deutschlandweiter amtlich autorisierter und im Aufbau genau dokumentierter Geobasisdatensatz vor, der die Erdoberfläche und die ober- und unterirdischen Objekte beschreibt. Die Daten sind im Rahmen der Modellgenauigkeit. Sie erfüllen damit die wesentlichen Voraussetzungen für ein deutschlandweites Flächenmonitoring (Schumacher 2009, 48 ff.). Das Basis-DLM kann daher als geeignete Datengrundlage zum Flächenmonitoring in Deutschland angesehen werden (Meinel 2009, 181)…

Vorüberlegungen

Flächenüberlagerung

Das Modellierungsprinzip von ATKIS sieht vor, die durch das topologische Netz von Verkehrswegen und Gewässern gebildeten Maschen durch flächenförmige Objekte zu belegen, um die Erdoberfläche mit sogenannten Grundflächenarten vollständig und eindeutig zu beschreiben. Da eine überlagerungsfreie Modellierung der Erdoberfläche jedoch nicht immer möglich ist, sind bestimmte Überlagerungen von Grundflächen gestattet. Hinzu kommen noch zahlreiche Kombinationen mit Objektarten von Überlagerungsflächen (AdV 2003)…

Zuordnung von Objektarten

Ausgehend von den in ATKIS definierten Objektarten und den sich daraus ergebenden Flächennutzungen wird ein Flächenschema definiert, wobei jeder Nutzungskategorie eine oder mehrere ATKIS-Objektarten zugeordnet werden. Teilweise erfolgt die Zuweisung von Objekten zu Nutzungsklassen auch durch die Ausprägung von Attributen; z. B. werden Schienenwege, die als stillgelegt attribuiert sind, nicht in die Bilanzierung des Eisenbahnnetzes einbezogen…

Durchführung der Flächenerhebung

Die Auswertung von flächenförmig modellierten Objekten ist zunächst trivial und besteht in erster Näherung in einem Aufsummieren der beteiligten Polygone, da hier die Flächengröße unmittelbar durch die Geometrie gegeben ist. Ausgewertet werden hier v. a. die Grundflächenarten, teilweise auch Überlagerungsflächen (Abb. 3). In einigen Fällen werden zusätzlich zur Objektart weitere Attribute ausgewertet …

Arealstatistik der Schweiz

Die Landschaft wird aus Luftbildern interpretiert, welche das Bundesamt für Landestopographie regelmäßig für die Aktualisierung der Landeskarten aufnimmt und dem BFS zur Verfügung stellt. Für die Auswertung werden die Aufnahmen der Jahre 1979-85, 1992-97 und 2004-09 verwendet. Daraus ergibt sich die aktuelle Periodizität der Arealstatistik von 12 Jahren. Die Gesamtfläche der Schweiz wird in 6 Jahren überflogen. Die Bildgrundlage für eine Erhebung des ganzen Landes ist also ein Mosaik von Aufnahmen aus 6 Jahren (Abb. 2)…

Abb. 2: Arbeitslosenquote im Untersuchungsgebiet 2005 (Quelle: s. Abb.)

Die Interpretation erfolgt mit Hilfe einer eigens für die Arealstatistik entwickelten Erfassungsapplikation aufgrund von Informationen, welche auf zwei Bildschirmen dargestellt sind, von denen der eine dreidimensionale Bildbetrachtung erlaubt (Abb. 3). Auf dem Bildschirm links befinden sich das Hauptmenüfenster sowie die drei Luftbildsituationen, welche mit Hilfe einer Polarisationsbrille und einem speziellen Bildschirm (ZScreen) dreidimensional betrachtet werden können. Auf dem Bildschirm rechts werden verschiedene Kartenfenster mit Zusatzinformationen sowie die Gebäudeinformationen präsentiert…

Abb. 3: Podium (Quelle: Tramsen, IÖR)

Fazit

Im Vergleich zur ALB-basierten amtlichen Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung treten durch die unterschiedlichen Eingangsdaten zur Flächenstatistik auf Basis von ATKIS-Daten zwangsläufig Wertunterschiede auf. Man kann jedoch erwarten, dass diese in Zukunft geringer werden, da beim Übergang zu ALKIS durch die angestrebten Synergieeffekte der AAA-Modellierung die flurstückszentrierte ALB-Sichtweise einer stärker landschaftsbeschreibenden Modellierung weicht (s. Beitrag Schauer in diesem Band). Dies entspricht der ATKIS-Konzeption der digitalen Landschaftsmodellierung und spricht damit für die Verwendung des Basis-DLM für eine Flächenstatistik Deutschlands, wie sie in diesem Beitrag beschrieben wird…

Literatur

AdV (2003): ATKIS-Objektartenkatalog (ATKIS-OK). Teil D1, Version 3.2, Stand 01.07.2003. Teilkatalog Basis-DLM.

http://www.geodatenzentrum.de/docpdf/ok_d1.pdf (Zugriff 13.07.2010).

Bräuer, A. (2008): Bestimmung der Bodenversiegelung auf Basis des ATKIS Basis-DLM der Ausbaustufe 3. TU Dresden, Institut für Kartographie (Diplomarbeit, unveröffentlicht).

EEA (2010): The European Environment – State and Outlook 2010: Land Use. European Environment Agency, Copenhagen.

Meinel, G.; Förster, J.; Witschas, S. (2009): Geobasisdaten – Grundlage für die Berechnung von Indikatoren zur Siedlungs- und Freiraumentwicklung. In: Kartographische Nachrichten 59 (2009) 5, S. 243-250.

Siedentop, S.; Heiland, S.; Lehmann, I.; Schauerte-Lüke, N. (2007): Nachhaltigkeitsbarometer Fläche. Regionale Schlüsselindikatoren nachhaltiger Flächennutzung für die Fortschrittsberichte der Nationalen Nachhaltig-keitsstrategie – Flächenziele. Forschungen, Heft 130. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn.

Hinweise für die Autoren:

Der Beitrag soll 8 Seiten (einschl. Abb.) nicht überschreiten.

Am Anfang soll eine halbseitige Zusammenfassung stehen.

Danach kommen max. 5 Schlagworte.

Die Gliederung des Beitrages muss logisch vollständig sein. Wenn es beispielsweise einen Gliederungspunkt 1.1.1 gibt, muss ein Punkt 1.1.2 folgen.

Auf manuelle Silbentrennung ist generell zu verzichten.

Abbildungen sind im Text zu platzieren, aber auch als gesonderte Dateien zu liefern (max. 12,5 cm x 18,5 cm, Auflösung min. 300 dpi, CMYK-Farbschema, vorzugsweise als TIFF, JPG oder EPS).

Alle Abbildungen und Tabellen benötigen eine Quellenangabe. Für die Wahrung externer Urheberrechte ist der jeweilige Autor verantwortlich.

Bei jeder Abbildung ist auf gute Lesbarkeit im Layout entsprechend dieser Vorlage zu achten. Bitte prüfen Sie, ob Ihre Abbildung in Farbe erscheinen muss oder ob eine (kostengünstigere) Schwarzweiß-/Grau-Version möglich ist.

Für Abbildungsrahmen und Tabellenlinien ist möglichst folgende Strichstärke zu verwenden: 0,25 pt. (Abbildungen können ggf. auch ohne Rahmen gesetzt werden.)

Fußnoten sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden.

Zum Schluss ist die verwendete Literatur in alphabetischer Reihenfolge nach Erstautor bzw. Institution anzugeben (bei mehreren Quellen mit denselben Autoren nach Erscheinungsjahr aufsteigend sortiert). Internetquellen sind entsprechend einzuordnen, wobei das Datum des letzten Zugriffs anzugeben ist.

Beispiel einer Fußnote